void setup()

{

  // DMA AÇMA _ KAPATMA PROGRAMI

 // Açılışta digital I/O bütün pinler INPUT ve LOW olur. 

 // DDRC= B00000000;      //  Pin C0 İNPUT CLOCK C64. PİN C1 İNPUT BA C64.                 

 // DDRD= B00000000;      

 // DDRB= B00000000;      //  Pin B0 DMA LATCH. PİN B2 İNPUT START BUTTON                                     

}

void loop ()

{                            

 //DMA GİRİŞ

 delay (8000);

 while(bitRead(PINB,2)==1); // LOW olmasını bekle. Buton LOW DMA yı başlatacak.

 while(bitRead(PINC,1)==1); // DMA ya giriş : BA nın LOW olmasını bekle.

 delayMicroseconds(5);      //BA LOW oldu. 5 mikrosaniye oyalan.

  DDRB= B00000001;           // DMA KİLİTLEME (pin B0) OUTPUT LOW yapıldı.

                             // Diğer pinler değişmedi.

                             //BİRİNCİ AŞAMA BURADA TAMAMLANDI.                    

 //:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 delay (8000);

 //DMA ÇIKIŞ

 while(bitRead(PINC,1)==1);  //DMA çıkış için BA LOW bekle

 delayMicroseconds(5);      //BA LOW oldu. 5 mikrosaniye oyalan.

 DDRB=B00000000;           //DMA pinini İNPUT yaptık HI-Z. DMA sona erdi.

}

