SD2IEC KULLANMA KLAVUZU

1. yöntem: 

İlk önce hızlı yükleme yapabilmemiz için  turbo  programı yüklüyoruz, sonra klasörleri izleyebileceğimiz bir  tarayıcı (browser) yüklüyoruz. Programlarımızı  bunlardan  sonra yüklüyoruz. 

Burada;

       "!" isimli dosya = SJLOAD isimli turbo programıdır, internet adresi: http://csdb.dk/release/?id=150525
   "FB64" isimli dosya = CBM Browser isimli menu/tarayıcı programıdır (File browser).
İnternet adresi: http://www.vic20.it/cbmfilebrowser/?i=1
Aşağıdaki yükleme komutlarından biriyle hızlı bir şekilde yükleme yapılabilir.

LOAD"!*FB64",8,1

run ile çalıştır. (Önce turboyu, sonra tarayıcıyı yükler)
ayrı ayrı da yüklenebilir, 

LOAD"!",8,1

LOAD"FB64",8,1

gibi.                           
2. yöntem:

 "sd" isimli programı yüklemek, 

bu program turbolu menu programıdır, 

sd programı 2 şekilde yüklenebilir,

load"sd",8,1 (bu şekilde biraz uzun sürer)

load"!*sd",8,1 (önceki turboyu kullanarak sd programını yükledik)

Not: Sd program menusüne geçmek için F7 tuşuna basın, 

Sd programı IRQhack64 gibi bir kartuşa tanımlanarak 

direkt çalışması sağlanabilirse sd2iec'ye daha hızlı erişim sağlanabilir.

Sonuç: ekteki dosyalar ile yapılan denemelere göre 1. yöntem ile hiç sorun yaşanmadan çalıştı, 2. yöntemde ironman.prg yüklenemedi.
SD2IEC Firmware Güncelleme:

İnternet adresi: https://www.sd2iec.de/ 
Bu adresten “sd2iec-current-binaries.zip” isimli dosya ile güncellemeleri alıyoruz, Micro SD karta yazıyoruz, SD2IEC 
ye takıyoruz, C64 ü açıp, 5-10 sn sonra kapatıyoruz, 
Update yapılmış oluyor.

IRQhack64 kartuşuna sd2iec1.0.prg programı yüklenir ve açılışta ilk önce bu program çalıştırılırsa, ekran:

    **** C64 SD2IEC KERNAL 2.2 ****

 2107 BY CLAUS   38911 BASIC BYTES FREE

READY.

Kernal 2.2 ye geçecektir ve buradan:

LOAD “*”,8,1 

yazarak sd2iec’ye geçeriz ve yüklemeleri daha hızlı yaparız.
