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Kullanma talimatları DELA EPROMMER II 
1. Donanım

Modülü yalnızca bilgisayar kapalıyken modül bağlantı noktasına takın. EPROMMER üzerinde bir AÇMA / KAPAMA düğmesi vardır. EPROM soketini bir EPROM ile donatmak için EPROMER kapalı olmalıdır. EPROM, çentik sağa gelecek şekilde sola yerleştirilmelidir. EPROMMER tekrar açıldıktan sonra programlama başlayabilir.

2. Yazılım

Sürücü programı LOAD "DELA-EPROMMER", 8 ile yüklenmiştir. RUN ile başladıktan sonra, yazılım $ 6000 - $ 7AFF aralığındadır. Kitler için yazılım bir liste şeklinde sağlanır. Bu yazılım $ C000 - CAF5 alanını kaplar (SYS 49152 ile başlar). Gereksiz çalışmalardan tasarruf etmek için, monitör olmadan sağlanır. Ancak, bir monitörle birlikte çalışmak istiyorsanız, önce monitörün yüklenmesi ve başlatılması gerekir. Ardından sürücü yazılımını yükleyin ve G C000 ile monitörden başlatın. Nokta 5 + RETURN seçeneğini seçer seçmez monitöre atlama gerçekleşir.

3. Operasyon

3.1 Boş test

Bu program bölümü, EPROM'un tüm bellek hücrelerinin $ FF içerip içermediğini kontrol eder. Burada bir hata mesajı görünürse, EPROM silinmelidir.

3.2 EPROM'u okuma

Eprom türünü seçtikten sonra, içine Eprom içeriğinin okunacağı bellek alanının başlangıç ​​adresi girilmelidir. EPROM yalnızca tamamen okunabilir.

3.3 Programlama

Eprom tipine girdikten sonra programlama modu sorusu ortaya çıkar. Normal modda, programlama bayt başına 50 ms'de gerçekleştirilir. Bu, Eprom içeriğinin uzun süre (15 yıl) saklanmasını sağlar.

Hızlı modda, programlama süresi yaklaşık 2-5 ms / bayta düşürülür. 
Programlama modunu tanımladıktan sonra, belleğin hangi adres alanının Eprom'a kopyalanması istediginiz sorulur. Bitiş adresi olarak RETURN girilirse, Eprom tipinin maksimum blok uzunluğu başlangıç ​​adresinden itibaren programlanır. Bir bitiş adresi girerseniz, yalnızca belirtilen bölüm programlanır. Bu durumda, program Eprom'da bir başlangıç ​​adresi ister, böylece Eprom'un ayrı bölümlerini programlama seçeneğiniz olur.

DİKKAT: Girilen adreslerin programa uygunluğu için herhangi bir kontrol yoktur.

Bu son girişlerden sonra Eprom programlanır. Alan ve programlanan bloklar ekranda görüntülenir.

EPROM içeriği okunur ve programlama sırasında hafıza ile karşılaştırılır. Bir programlama hatası varsa, bir hata mesajı görüntülenir.

3.4 Tekrarlama

Menü 4, en son girilen verilerle bir EPROM'un programlanmasını tekrar eder. Bu işlev, aynı içeriğe sahip birkaç EPROM programlanırken kullanılmalıdır.

3.5 Monitöre Gecin
a.) Liste: Bu program bölümü ile herhangi bir monitöre gecebilirsiniz. Burada kullanılan monitörün bir kez başlatılması önemlidir, böylece BRK vektörü buna işaret eder. Neredeyse bildiğim tüm monitörlerde bu işlev var.

b.) Disk / Cass: Yazılımda bulunan monitöre gecis yapılırsa.

Monitör komutları:

A = Assembler                     D = Disassambler      B = Kesmeyi ayarlama       F = Değerle doldur

H =Arama değeri                  L = Yukle "Ad" ,08(01)      M = Bellek ekranı    P = Yazici çıktisi
S = Kayit,08, AAdr, EAdr    T = Transfer      $ = Hex = Aralık       X = RETURN'dan sonra = Eprom-Menü
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